

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ПОРТАТИВНОЕ БАСКЕТБОЛЬНОЕ КОЛЬЦО S003-21**



**ВНИМАНИЕ:**

**НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА**

**И КАЧАНИЕ НА КОЛЬЦЕ МОГУТ**

**ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ**

**ИЛИ СМЕРТИ**

**Примечание для пользователей:**


Все баскетбольные системы, включая торговые образцы, необходимо собирать и стабилизировать, согласно инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам.

Обязательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями и мерами предосторожности перед сборкой. Не оставляйте детей, играющих с установкой, без присмотра. Данную установку должны собирать двое взрослых людей!

Благодарим за покупку одного из множества наших товаров. Мы уверены, что вы останетесь довольны своим выбором.

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**   |  | | --- | | Владелец должен убедиться, что все игроки знают и соблюдают данные правила по безопасной эксплуатации установки.  **Для обеспечения безопасности собирайте систему строго по инструкции. Осмотрите коробку и изучите содержимое всех упаковок деталей и/или дополнительные справочные материалы. Перед началом сборки прочтите инструкции и найдите все детали, используя идентификатор крепежа и список деталей, приведенные в данном документе. Правильная полноценная сборка, эксплуатация и надзор чрезвычайно необходимы для правильной работы и снижения риска несчастных случаев и травм. Если система не была собрана, не обслуживалась и не эксплуатировалась надлежащим образом, существует высокая вероятность серьезных травм.** |  * **Если вы используете лестницу во время сборки, будьте очень осторожны.** * **Рекомендуется сборка двумя дееспособными взрослыми людьми.** * **Регулярно проверяйте базу на момент протечки. Даже небольшие протечки могут привести к неожиданному падению системы.** * **Хорошо насаживайте секции стойки (если необходимо). Если этого не сделать, секции стойки могут рассоединиться во время игры и/или при транспортировке системы.** * **Климатическое воздействие, коррозия или ненадлежащее использование может привести к поломке системы.** * **Минимальная высота установки 1,98 м до нижней части щита.** * **Данное оборудование предназначено только для домашнего использования, но не для активной соревновательной игры.** * **Внимательно ознакомьтесь с наклейками-предупреждениями на стойке.** * **Срок службы вашей баскетбольной стойки зависит от множества условий. Климат, расположение стойки, воздействие таких коррозионных агентов, как пестициды, гербициды или соли играют важную роль.** * **При регулировке высоты необходим надзор взрослых.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВНИМАНИЕ | Внимательно ознакомьтесь с изложенными ниже мерами предосторожности перед использованием установки.  Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к серьезным травмам и/или повреждению собственности. | **РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ** |
| **Высота щита и кольца**  **регулируется от**  **2,3 до 3 метров.**  Вращайте ручку  кривошипа, чтобы поднять  или опустить щит    Ручку (R) можно снять или  хранить, достав маленький  болт (Z1) в конце механизма регулировки (Z) |
| **Владелец должен убедиться, что все игроки знают и соблюдают данные правила безопасной эксплуатации системы.**   * НЕ ВИСИТЕ на кольце или любой другой части системы, включая щит, опорные раскосы и сетку. * Во время игры, особенно при закладывании мяча в корзину, лицо игрока должно быть как можно дальше от щита, кольца или сетки. * Не соскальзывайте, не карабкайтесь, не трясите и не играйте на основании и/или стойке. * По завершению сборки, полностью заполните систему водой или песком. Никогда не оставляйте систему в вертикальном положении, не заполнив основание, так как система может перевернуться и привести к травмам. * При регулировке высоты или перемещении системы не держитесь руками и пальцами за подвижные части. * Не позволяйте детям перемещать и регулировать высоту системы. * Не носите ювелирные украшения (кольца, часы, ожерелья и т.д.) во время игры. Они могут зацепиться за сетку. * Поверхность под основанием должна быть ровной: без камешков и других острых предметов. Проколы провоцируют протечку, что может привести к переворачиванию системы. * Избегайте контакта основания с органическими материалами. Трава, мусор и т.п. могут спровоцировать коррозию и/или повреждение. * Проверяйте наличие признаков коррозии на системе (ржавчина, точечная коррозия, сколы) и покрывайте стойку эмалевой краской для наружного применения. Если ржавчина проявилась на стальных элементах, немедленно замените стойку. * Перед каждым использованием проверяйте устойчивость системы, наличие ослабленных элементов, чрезмерный износ и признаки коррозии и устраняйте неисправности перед использованием. * Проверяйте стабильность системы перед каждым использованием. * Не используйте систему в ветреную и/или ненастную погоду; система может перевернуться. Приведите систему в положение для хранения и/или установите в месте, защищенном от ветра, где нет другой вашей собственности и протянутых проводов. * Никогда не играйте с поврежденным оборудованием. * При перемещении системы будьте осторожны, чтобы избежать смещения механизмов. * Всегда вставляйте колпачок в верхнюю часть стойки. * Не допускайте замерзания воды в основании. При использовании системы при минусовой температуре добавляйте 7,5 литров нетоксичного антифриза или песка, либо полностью опустошите емкость и подготовьте к хранению. (Не используйте соль.) * При перемещении системы не допускайте, чтобы кто-то стоял или сидел на основании. * Не оставляйте систему без присмотра, не играйте с системой, когда колесики приведены в состояние перемещения. * Будьте осторожны при перемещении системы по неровной поверхности. Система может перевернуться. * Будьте очень осторожны при установке системы на наклонной поверхности. Система может перевернуться. * См. Руководство по эксплуатации для правильной установки и обслуживания. | |
| **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ** |
| 1. Установите баскетбольный щит в самое нижнее положение. 2. Придерживая стойку, наклоняйте баскетбольную систему вперед, пока колесики не коснуться земли. 3. Переместите баскетбольную систему в желаемое место. 4. Осторожно установите баскетбольную систему в вертикальное положение. 5. Проверьте устойчивость системы. |



**мм**

**мм**

**мм**

**мм**

**мм**

**мм**

**мм**

**мм**

**мм**

**мм**

**мм**

2 шт

2 шт

1 шт

2 шт

2 шт

2 шт


1 шт


2 шт

2 шт

1 шт


4 шт





**1 шт 1 шт 1 шт**

**2 шт 2 шт 1 шт 1 шт**



**1 шт**

**1 шт**

**1 шт**

**2 шт**

**2 шт**

**1 шт**

**1 шт**

**1 шт**

**1 шт**


**1 шт**

**1 шт**

**1 шт**

**1 шт**






**3-4 раза ударьте нижней частью стойки по куску древесины или картона**

**Сопоставьте отверстие в нижней части среднего сегмента стойки с отверстием в верхней части нижнего сегмента стойки**


**Полностью затяните гайки**

**Сопоставьте отверстие в нижней части верхнего сегмента стойки с отверстием в верхней части среднего сегмента стойки**



**Полностью затяните все крепежи на основании и стойке**


**Подпорка на среднем сегменте стойки смотрит на основание**



**Затяните эти гайки**


**для регулировки натяжения кольца**


**Полностью затяните гайки**




**Затягивайте гайку до тех пор, пока она не сравняется с болтом**

**Затягивайте гайку до тех пор, пока она не сравняется с болтом**






**Полностью затяните гайки**



**Снимите пластиковую пленку со щита**



**120 кг воды**

**Колпачок отверстия для воды**

**170 кг**

**песок**

В целях безопасности рекомендуется заполнять емкость основания песком, а не водой. При возникновении даже небольшой протечки вода может вытекать незаметно, из-за чего система может упасть и нанести травмы и/или привести к смерти и порче имущества. Устанавливайте основание только на ровной поверхности, вдали от острых предметов, которые могут ее проколоть.