****

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ПОРТАТИВНОЕ БАСКЕТБОЛЬНОЕ КОЛЬЦО S-0182**

****

**ВНИМАНИЕ:**

**НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА**

**И КАЧАНИЕ НА КОЛЬЦЕ МОГУТ**

**ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ**

**ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ**

**Примечание для пользователей:**


Все баскетбольные системы, включая торговые образцы, необходимо собирать и стабилизировать, согласно инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам.

Обязательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями и мерами предосторожности перед сборкой. Не оставляйте детей, играющих с установкой, без присмотра. Данную установку должны собирать двое взрослых людей!

Благодарим за покупку одного из множества наших товаров. Мы уверены, что вы останетесь довольны своим выбором.

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер детали | Название и характеристика | Кол | Примечания |
| А | Пластиковый колпачок | 1 | Крепит верхнюю секцию стойки (W) к средней секции стойки (Х) |
| В1, В2, В3 | Болт, М8х35 мм | 4 | Соединяет кольцо (I), щит (К) и верхнюю секцию стойки (W) |
| С1, С2, С3 | Болт, М8х20 мм | 2 | Соединяет основание (S) и подпорку основания (L1), (L2) |
| D1, D2, D3 | Болт, М8х60 мм | 2 | Соединяет среднюю секцию стойки (Х) с нижней секцией стойки (Y), а также верхнюю секцию стойки (W) со средней секцией стойки (Х) |
| E1, E2, E3 | Болт, М8х65 мм | 1 | Соединяет нижнюю секцию стойки (Y) и подпорку основания (L1), (L2) |
| G | Колесико | 2 |  |
| H | Колпачок емкости для воды | 1 |  |
| I | Кольцо | 1 |  |
| J | Сетка | 1 |  |
| K | Щит | 1 |  |
| L1 | Правая подпорка | 1 |  |
| L2 | Левая подпорка | 1 |  |
| M | Шток колеса | 1 |  |
| N | Колпачок стойки | 1 |  |
| W | Верхняя секция стойки | 1 |  |
| X | Средняя секция стойки | 1 |  |
| Y | Нижняя секция стойки | 1 |  |
| S | Основание | 1 |  |




1 шт 2 шт

4 шт

1 шт

2 шт



1 шт


1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт



1 шт

1 шт

1 шт 1 шт

1 шт


2 шт 1 шт


|  |
| --- |
| C:\Work\Роттенберг\31.03.2020\English\32.png  Соедините среднюю секцию стойки (Х) с нижней секцией стойки (Y), как показано на рисунке. Закрепите их с помощью болтов (D1), (D2), (D3). |
| Вставьте шток колеса (М) в колесико (G), основание (S) и нижнюю секцию стойки (Y), как показано на рисунке.  Как показано на рисунке |

|  |
| --- |
| Закрепите один конец подпорки стойки (L1) и (L2) на нижней секции стойки (Y) с помощью болтов (E1), (E2) и (E2), как показано на рисунке. |
| Закрепите другой конец подпорки стойки (L1) и (L2) с двух сторон на основании (S) с помощью болтов (С1), (С2) и (С3), как показано на рисунке. |

|  |
| --- |
| C:\Work\Роттенберг\31.03.2020\English\33.png  Закрепите кольцо (I) и верхнюю секцию стойки (W) на щите (К) с помощью болтов (В1), (В2) и (В3), как показано на рисунке. |
| Вставьте верхнюю секцию стойки (W) в среднюю секцию стойки (X), отрегулируйте необходимую высоту, затем скрепите их пластиковым колпачком (А) и болтами (D1), (D2) и (D3), как показано на рисунке. Отрегулируйте высоту, вставив болты (D1), (D2) и (D3) в другие отверстия в верхней секции стойки (W). |

Закрепите сетку (J) на кольце (I), как показано на рисунке.





Песок

Колпачок отверстия

для воды

Вода

Заполните основание (S) водой или песком для устойчивости.