**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВСЕПОГОДНЫЙ СТОЛ SCHOLLE T800**

Комплектация и сборка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ШайбыКол-во 12 | 2 Регулируемая опораКол-во 4 | 3КолесикиКол-во 8 | 4Т-образная перекладинаКол-во 4 | 5Ключ под внутренний шестигранникКол-во 1 |



Этапы сборки теннисного стола:

1. Сначала откройте предохранители; затем выставите ножки.
2. Установите шайбы 1 на соответствующие регулируемые ножки 2.
3. Установите регулируемые опоры на ножки стола.
4. Установите шайбы 1 на колесики 3.
5. Установите колесики на Т-образную перекладину 4.
6. Немного выкрутите винты с внутренним шестигранником; затем установите Т-образную перекладину на ножки стола; затем затяните винты с внутренним шестигранником ключом под внутренний шестигранник 8.